HOBBY Aqua / Terra Timer pro – Käyttöohje suomeksi
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Tuote: HOBBY Aqua Timer pro / Terra Timer pro
Tuotenumero: 36155
Valmistaja: Dohse Aquaristik GmbH & Co. KG
Alkuperäisen käyttöohjeen versio: 02/2025
Tämä on alkuperäisen käyttöohjeen saksankielisen osuuden (sivut 2–6) suomenkielinen käännös. Alkuperäisen 28-sivuisen tiedoston muilla sivuilla ovat samat käyttöohjeet eri kielillä sekä tuote-esittelyjä.
Turvallisuus
Käyttötarkoitus
Digitaalinen viikkoajastin kytkee siihen liitetyn sähkölaitteen virran päälle tai pois asetettujen aikojen mukaisesti.
Laite on tarkoitettu ainoastaan yksityiskäyttöön kuivissa sisätiloissa.
Ajastimia saa käyttää vain yksittäin. Useita ajastimia ei saa kytkeä peräkkäin.
Kaikki muu käyttö katsotaan käyttötarkoituksen vastaiseksi. Valmistaja ei vastaa virheellisestä käytöstä aiheutuvista vahingoista.
Lue käyttöohje kokonaan ennen laitteen käyttöönottoa. Käyttöohje kuuluu laitteen mukana myös silloin, kun laite luovutetaan toiselle käyttäjälle.
Yleiset turvallisuusohjeet
· Älä käytä laitetta kaupallisiin tarkoituksiin.
· Lapset ja henkilöt, joiden kyky arvioida sähkölaitteiden käyttöön liittyviä vaaroja on rajoittunut, eivät saa käyttää laitetta ilman valvontaa.
· Kytke ajastin vain asianmukaisesti asennettuun pistorasiaan. Työnnä pistoke kokonaan paikalleen.
· Kytke ajastimeen vain sen ilmoitettujen tehorajojen mukaisia sähkölaitteita.
· Varmista, että ajastimeen liitettävän laitteen pistoke on kokonaan pistorasiassa.
· Älä peitä ajastinta. Peittäminen voi aiheuttaa ylikuumenemisen ja tulipalovaaran.
· Tarkista ajastin säännöllisesti vaurioiden varalta. Älä yritä vaihtaa vaurioituneita osia itse. Ota yhteyttä valmistajaan tai hävitä viallinen laite asianmukaisesti.
· Älä avaa laitteen koteloa. Avaaminen mitätöi valmistajan takuun.
· Älä kosketa ajastinta märillä käsillä äläkä päästä sitä kosketuksiin veden kanssa.
· Katkaise laitteen virransyöttö irrottamalla se pistorasiasta.
· Älä kytke ajastimeen lämpöpattereita tai vastaavia laitteita, joita ei saa käyttää ilman valvontaa.
Tekniset ominaisuudet
	Ominaisuus
	Tiedot

	Käyttöjännite
	230 V / 50 Hz

	Suurin resistiivinen kuorma
	2 000 W

	Suurin induktiivinen kuorma
	1 000 W

	Ohjelmoitavat ajastusjaksot
	9 päälle-/poiskytkentäparia

	Lyhin ajastusväli
	1 sekunti

	Muistivarmennus
	1,2 V / 800 mAh Ni-MH-akku

	Käyttötila
	Sisäkäyttö, kuivat tilat

	Muut ominaisuudet
	LCD-näyttö, lapsisuoja, satunnaistoiminto, kesä-/talviaika


Ajastimella voidaan ohjata esimerkiksi akvaarion valaistusta, virtauspumppuja, tuulettimia, annostelulaitteita ja CO₂-järjestelmiä sekä terraarion sadetusjärjestelmiä, ilmankostuttimia ja sumuttimia.
1. Kellonajan asettaminen
1.1 Pidä CLOCK-painiketta painettuna ja valitse samalla WEEK-painikkeella nykyinen viikonpäivä.
1.2 Pidä CLOCK-painiketta painettuna ja aseta tunnit HOUR-painikkeella.
1.3 Pidä CLOCK-painiketta painettuna ja aseta minuutit MIN-painikkeella.
1.4 Vapauta CLOCK-painike. Näytössä näkyy nyt asetettu kellonaika.
2. Ajastusaikojen ohjelmointi
2.1 Ohjelmointitilan avaaminen
Paina PROG-painiketta.
Näyttöön ilmestyy 1 ON, joka tarkoittaa ensimmäisen ohjelman päällekytkentäaikaa.
2.2 Viikonpäivien valitseminen
Valitse haluttu päivä tai päiväryhmä painamalla WEEK-painiketta.
Ensimmäisellä painalluksella näytössä näkyvät kaikki viikonpäivät. Tällöin ajastus toistuu joka päivä.
Seuraavilla painalluksilla voidaan valita yksittäisiä viikonpäiviä tai niiden yhdistelmiä.
	Näytön lyhenne
	Viikonpäivä

	Mo
	Maanantai

	Tu
	Tiistai

	We
	Keskiviikko

	Th
	Torstai

	Fr
	Perjantai

	Sa
	Lauantai

	So
	Sunnuntai


Valittavissa ovat seuraavat vaihtoehdot:
· Kaikki viikonpäivät (Mo–So)
· Yksittäiset viikonpäivät
· Maanantai–perjantai
· Lauantai–sunnuntai
· Maanantai–lauantai
· Maanantai, keskiviikko ja perjantai
· Tiistai, torstai ja lauantai
· Maanantai–keskiviikko
· Torstai–lauantai
2.3 Päällekytkentäajan asettaminen
Aseta haluamasi päällekytkentäaika seuraavilla painikkeilla:
· HOUR: tunnit
· MIN: minuutit
· SEC: sekunnit
Painamalla R-painiketta voit poistaa ohjelmoidun kytkentäajan. Painamalla sitä uudelleen voit palauttaa poistetun ajan.
2.4 Poiskytkentäajan asettaminen
Paina uudelleen PROG-painiketta.
Näyttöön ilmestyy 1 OFF, joka tarkoittaa ensimmäisen ohjelman poiskytkentäaikaa.
2.5 Poiskytkentäajan ohjelmointi
Aseta viikonpäivät ja poiskytkentäaika painikkeilla WEEK, HOUR, MIN ja SEC.
2.6 Useampien ajastusjaksojen lisääminen
Paina jälleen PROG-painiketta siirtyäksesi seuraavaan ohjelmaan.
Voit ohjelmoida yhteensä enintään yhdeksän päälle-/poiskytkentäjaksoa.
Toista edellä kuvatut vaiheet jokaiselle ajastusjaksolle.
2.7 Ohjelmoinnin päättäminen
Paina CLOCK-painiketta poistuaksesi ohjelmointitilasta.
Jos ohjelmointitilassa ei paineta mitään painiketta minuuttiin, ajastin siirtyy automaattisesti takaisin normaaliin käyttötilaan ja näyttää nykyisen kellonajan.
Huomio: Varmista, että jokaisen ohjelman päälle- ja poiskytkentäajoille on valittu sama viikonpäivä tai päiväryhmä.
3. Manuaalinen päälle- ja poiskytkentä
Ajastimessa on kolme toimintatilaa.
	Tila
	Toiminta

	AUTO
	Laite kytkeytyy päälle ja pois ohjelmoitujen aikojen mukaan.

	OFF
	Pistorasia on jatkuvasti pois päältä.

	ON
	Pistorasia on jatkuvasti päällä.


Toimintatilaa vaihdetaan painamalla ajastimen manuaalisen kytkennän painiketta (alkuperäisen ohjeen sivulla 4 näkyvä käsisymbolilla merkitty painike).
Valittu toimintatila näkyy LCD-näytön alimmalla rivillä.
Tärkeää: Kun haluat ajastimen noudattavan ohjelmoituja päälle- ja poiskytkentäaikoja, valitse AUTO.
4. Erikoistoiminnot
Satunnaistoiminto (Random)
Paina WEEK- ja HOUR-painikkeita samanaikaisesti aktivoidaksesi satunnaistoiminnon.
Kun satunnaistoiminto on käytössä, ajastin pidentää ohjelmoituja päälle- ja poiskytkentäaikoja satunnaisesti 2–32 minuutilla.
Näytössä näkyy ympyräsymboli mustan ympyrän yläpuolella.
Voit poistaa satunnaistoiminnon käytöstä painamalla WEEK- ja HOUR-painikkeita uudelleen samanaikaisesti.
Tämän jälkeen näytössä näkyy vain musta ympyrä.
Kesä- ja talviajan vaihtaminen
Paina HOUR- ja MIN-painikkeita samanaikaisesti ottaaksesi kesäaikatoiminnon käyttöön tai poistaaksesi sen käytöstä.
Kun kesäaika on käytössä, näytössä näkyy ympyräsymboli mustan ympyrän yläpuolella.
5. Tehdasasetusten palauttaminen
Painamalla RESET-painiketta poistetaan kaikki ohjelmoidut asetukset, mukaan lukien nykyinen kellonaika.
Tämän jälkeen ajastin on ohjelmoitava uudelleen.
Puhdistaminen
Vaara – hengenvaarallinen sähköiskun mahdollisuus.
Irrota ajastin aina pistorasiasta ennen puhdistamista.
Älä käytä puhdistamiseen vettä tai muita nesteitä. Laitteen sisään pääsevä neste voi aiheuttaa oikosulun.
Puhdista laite ainoastaan pehmeällä ja kuivalla liinalla.
Takuu, tuoterekisteröinti ja vastuunrajoitus
Valmistajan tuotteet käyvät läpi tiukan laadunvalvonnan.
Valmistaja ilmoittaa tarjoavansa tuotteelle 24 kuukauden lakisääteisen virhevastuun lisäksi yhden vuoden valmistajan takuun.
Lisätakuun hyödyntämiseksi tuote tulee rekisteröidä osoitteessa:
www.dohse-aquaristik.com/registration
Rekisteröinnin edut:
· Yhden vuoden valmistajan lisätakuu takuuehtojen mukaisesti
· Nopeampi asiakaspalvelu ja yksilöllinen tuki
· Mahdollisuus säilyttää ostotosite digitaalisesti valmistajan järjestelmässä
Takuu ei koske kuluvia osia.
Takuu- tai korjaustapauksissa laite tulee palauttaa jälleenmyyjälle, jolta se on ostettu.
Valmistajan ilmoittamia takuun ja virhevastuun poissulkemisperusteita ovat virheellinen käyttö, luonnollinen kuluminen, rikkoutuminen ja voimankäytöstä aiheutuneet vauriot.
Alkuperäinen ostotosite toimii takuutodistuksena.
Valmistaja Dohse Aquaristik GmbH & Co. KG ilmoittaa, ettei se vastaa laitteen käytöstä aiheutuvista välillisistä vahingoista. Valmistaja pidättää oikeuden teknisiin muutoksiin.
Huomautus: Tämä on valmistajan alkuperäisen takuuehtotekstin käännös. Ehdot eivät rajoita Suomen pakottavan kuluttajansuojalainsäädännön mukaisia oikeuksia.
Käytöstä poistaminen ja hävittäminen
Noudata laitteen hävittämisessä voimassa olevia paikallisia määräyksiä.
EU-direktiivin 2012/19/EU (WEEE) mukaan sähkö- ja elektroniikkalaitteita ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana.
Toimita käytöstä poistettu ajastin sähkö- ja elektroniikkaromun (SER) keräyspisteeseen.
Tuotteen pakkaus on valmistettu kierrätettävistä materiaaleista. Lajittele pakkausmateriaalit asianmukaisesti.
Saksassa yksityistalouksien käytöstä poistetut sähkölaitteet voidaan palauttaa maksutta kunnallisiin keräyspisteisiin tai valmistajien ja jälleenmyyjien järjestämiin vastaanottopisteisiin Saksan ElektroG-lain mukaisesti.
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Tuote on hyväksytty sovellettavien kansallisten määräysten ja direktiivien mukaisesti, ja se täyttää EU-standardien vaatimukset.
Valmistaja vakuuttaa laitteen täyttävän seuraavien direktiivien vaatimukset:
· EMC-direktiivi 2014/30/EU (sähkömagneettinen yhteensopivuus)
· RoHS-direktiivi 2011/65/EU (vaarallisten aineiden käytön rajoittaminen sähkö- ja elektroniikkalaitteissa)
Valmistajan yhteystiedot
Dohse Aquaristik GmbH & Co. KG
Otto-Hahn-Str. 9, 53501 Gelsdorf, Saksa
Puhelin: +49 (0) 22 25 - 94 15 0
Sähköposti: info@dohse-aquaristik.de
Verkkosivusto: www.hobby-aquaristik.com
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